**项目征询一览表**

**公司全称（加盖公章）：**

**业务员：** **联系电话：**

**递交日期：** 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| **项目编号** | NTEYXXGG2020009 |
| **项目名称** | 南通市第二人民医院数据中心服务器及存储扩容项目 |
| **项目主要内容** | 因院内数据服务需求增加，机房设备无法满足新运行管理需求，现需采购中心机房设备来满足机房运行管理需求。 |
| **项目预算总价** | 大写： |

项目预算明细：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **品牌型号** | **数量** | **单价** | **总金额** |
| 1 | 服务器 | 高度≥2U，双电源，2U静态滑轨套件，  配置≥2颗英特尔至强金牌处理器，每颗主频≥3.0GHz，每颗物理核数≥8核，  DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽，最大支持24个；本次配置128GB，  支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置硬盘≥4\*1.2TGB SAS 2.5英寸硬盘，≥2\*480GB SATA 6Gb/s固态硬盘，  配置2\*GE+2\*10GE（含光模块），  配置GPU卡≥1\*T4，  配置独立Raid卡，支持Raid0/1/10。  操作系统支持windows，centos，ubuntu等  签订合同前提供原厂授权函 |  | 3 |  |  |
| 2 | 服务器 | 高度≥2U，双电源，2U静态滑轨套件，  国产化CPU架构，≥2颗处理器，≥4核CPU，单核主频≥1.8GHz，兼容mips指令集  内存类型：ECC DDR4 RDIMM内存插槽内存槽位,本次配置64GB，  支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置硬盘≥3\*600GB SAS 12Gb/s 10K硬盘，  配置2\*GE网口，  配置RAID卡-RAID0,1,1E,10。  操作系统支持centos，fedora等  签订合同前提供原厂授权函 |  | 1 |  |  |
| 3 | 存储扩容 | H3C MSA 2040扩展柜（需与原有设备同品牌）  4TB 12G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD硬盘12块  签订合同前提供原厂授权函 |  | 1 |  |  |
| 4 | 内存 | 32G 2666 DDR4，思科超融合扩容  签订合同前提供原厂授权函 |  | 8 |  |  |
| 5 | 系统集成 | 服务器、存储扩容安装调试 |  | 1 |  |  |